Новости законодательства

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Уважаемые коллеги, ниже размещен текст постановления Правительства Российской Федерации от 06 апреля 2016 года №275 «О внесении изменения в пункт 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Новая редакция п.36**

36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

[*Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 06.04.2016)*](consultantplus://offline/ref=84E59B7C26BA831B5030084C611B7F1E7148785217DEB0F59E251C3D0C19074B4137A15F564DCFC5k0cEN)

**Старая редакция п.36**

36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

[*Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 10.11.2015)*](consultantplus://offline/ref=6D85233B1350F1A85A538C2FF9F35F02C132CDAB94199801AB531A51FEB31E0EC6FFE8156A176135N2c2N)